OFFERTE MS MILAGROS

1. STAALBOUW

1-terras privé 13m 15600 €

2-schot terras voor schuifpui privé + montagekader 1600 €

3-bestaand schot openmaken voor schuifpui

Werkruim + montagekader 900 €

4-pompput +afvoer hemelwater terras 400 €

5-terrasdak werkruim 10 m 12000 €

6-beloopbaarglas +montagekader vast 900 €/m²

7-inkomcontainer cortenstaal 7 x 5,8 m 16400 €

(afbraak dennneboord, opbouw gestraalde profielen en dakplaat,

Wanden in geprofileerd cortenstaal)

8-tussenplateau (containervloer, inkom) 3950 €

9-inkomtrap buiten terras-container traanplaat gestraald 750 €

10-waterdichte gekeurde deur naar vooronder , geplaatst met flens 3150 €

11-trap container/werkruim combinatie staal/hout 3000 €

12 -raamkader voor ramen container (afh.grootte, model) 400 €/stuk

2-BUITENSCHRIJNWERK/ISOLATIE

1-vastraam RAFA 1300 x 1300 mm (container) 1015€/stuk

2-schuifpui alu (volgens offerte windoor) +/- 5000 € st

3-patrijspoort dia 500 mm dubbelglas geplaatst 977 €/stuk

4-Patrijspoort dia 400 mm dubbelglas geplaatst 850€ /stuk

5-vastraam (scheepsraam met lasflens) 800 x 800 mm + plaatsing 646 € + 350 €

-vastraam 900 x 900 mm 705 €

6-openend 800 x 800 906 €

-openend 900 x 900 997 €

-openend 700 x 470 815 €

Alle maten zijn mogelijk op aanvraag

7-uitlatten werkruim +vooronder +container 4800 €

8-isolatie rhinox onder de waterlijn (zelfplaatsing) 1035 €

9-isolatie PUR gespoten wanden, plafonds, container 9450 €

10-optie na-isolatie rockwool 10 cm (zelfplaatsing) 2590 €

Vloeropbouw:

11-betonplex vooronder, containervloer op geluidsdemping 70 m² (geplaatst) 1960 €

12-nivelleringskorrels fermacell (ruimvloer) 3000 liter 805 €

13-PUR vloerisolatie 8 cm (platen) 190 m² 4025 €

14-vloerverwarming droog systeem 190 m² zie verder

15-fermacell estrich 2x12 mm 190 m² 3655 €

Plaatsing van het geheel 3200 €

3-TECHNIEKEN

1-elektriciteit (leidingen, borden , walaansluiting) 6000 €

2-sanitair-(leidingen ww/kw afvoeren,inbouwsystemen) 7000 €

Opvoerpomp naar riolering SFA 2500 €

Of opvoerpomp HOMA 5000 €

3-vloerverwarming 50€/m² x190 m² zelfplaatsing 9500 €

(droogsysteem)

4-warmtepomp water/water (uw installateur) 10000 €

4-AFWERKING (werkruim, vooronder, container)

Fermacell op ondergrond wbp of osb

1-plafonds 170 m² 5100 €

2-buitenwand 180 m² 8100 €

3-zeeg 42 m² 2100 €

4-binnenwand 70 m² 2450 €